<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="35.56" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="26.67" x2="0" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.67" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>OpenMV</text>
<text>P6</text>
<text>P4</text>
<text>P5</text>
<text>P3</text>
<text>P2</text>
<text>P1</text>
<text>3v3</text>
<text>P0</text>
<text>P6</text>
<text>P4</text>
<text>P5</text>
<text>P3</text>
<text>P2</text>
<text>P1</text>
<text>3v3</text>
<text>P0</text>
<text>P9</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>P8</text>
<text>P7</text>
<text>P9</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>P8</text>
<text>P7</text>
<text>PWM</text>
<text>VIN</text>
<text>GND</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>P0</text>
<text>P1</text>
<text>P2</text>
<text>P3</text>
<text>P4</text>
<text>P5</text>
<text>P6</text>
<text>P7</text>
<text>P8</text>
<text>P9</text>
<text>V</text>
<text>G</text>
<text>S</text>
<text>www.singtown.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="openmv">
<packages>
<package name="OPENMV3">
</package>
<package name="WEEE">
</package>
<package name="ROHS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="iofault">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX150_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="powersupply">
<packages>
<package name="DC-21MM">
<description>DC 2.1mm Jack</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="proto">
<description>Generated from &lt;b&gt;proto.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="PINHEAD_1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="singtown">
<packages>
<package name="SINGTOWN_5MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="openmv" package="OPENMV3" value="OPENMV3"/>
<element name="U$1" library="iofault" package="OSHW_FILLX150_NOTEXT" value=""/>
<element name="U$4" library="openmv" package="WEEE" value=""/>
<element name="U$3" library="openmv" package="ROHS" value=""/>
<element name="X1" library="powersupply" package="DC-21MM" value="DC21MMX">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP11" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP12" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP13" library="proto" package="PINHEAD_1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$8" library="singtown" package="SINGTOWN_5MM" value="SINGTOWN_LOGO"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="28"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP13" pad="3"/>
<contactref element="JP12" pad="3"/>
<contactref element="JP11" pad="3"/>
<contactref element="JP10" pad="3"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$69">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$2" pad="16"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$2" pad="15"/>
<contactref element="JP10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="DAC">
<contactref element="U$2" pad="17"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM2">
<contactref element="U$2" pad="25"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM1">
<contactref element="U$2" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U$2" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SSEL">
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="U$2" pad="13"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM3">
<contactref element="U$2" pad="24"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U$2" pad="18"/>
<contactref element="JP13" pad="2"/>
<contactref element="JP12" pad="2"/>
<contactref element="JP11" pad="2"/>
<contactref element="JP10" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
