<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="AR0135CS2C00SUEA0">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AR0135CS2C00SUEA0">
<pin name="SLVS0_N"/>
<pin name="SLVS0_P"/>
<pin name="SLVS1_N"/>
<pin name="SLVS1_P"/>
<pin name="SLVSC_N"/>
<pin name="SLVSC_P"/>
<pin name="STANDBY"/>
<pin name="VDD_PLL"/>
<pin name="SLVS2_N"/>
<pin name="SLVS2_P"/>
<pin name="VAA0"/>
<pin name="VAA1"/>
<pin name="EXTCLK"/>
<pin name="VDD_SLVS"/>
<pin name="SLVS3_N"/>
<pin name="SLVS3_P"/>
<pin name="DGND0"/>
<pin name="DGND1"/>
<pin name="DGND2"/>
<pin name="DGND3"/>
<pin name="DGND4"/>
<pin name="DGND5"/>
<pin name="DGND6"/>
<pin name="VDD0"/>
<pin name="VDD1"/>
<pin name="VDD2"/>
<pin name="VDD3"/>
<pin name="VDD4"/>
<pin name="AGND0"/>
<pin name="AGND1"/>
<pin name="SADDR"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SDATA"/>
<pin name="VAA_PIX0"/>
<pin name="LINE_VALID"/>
<pin name="FRAME_VALID"/>
<pin name="PIXCLK"/>
<pin name="FLASH"/>
<pin name="VDDIO0"/>
<pin name="VDDIO1"/>
<pin name="VDDIO2"/>
<pin name="VDDIO3"/>
<pin name="VDDIO4"/>
<pin name="DOUT0"/>
<pin name="DOUT1"/>
<pin name="DOUT2"/>
<pin name="DOUT3"/>
<pin name="DOUT4"/>
<pin name="DOUT5"/>
<pin name="DOUT6"/>
<pin name="DOUT7"/>
<pin name="DOUT8"/>
<pin name="DOUT9"/>
<pin name="DOUT10"/>
<pin name="TRIGGER"/>
<pin name="OE_N"/>
<pin name="RESET_N"/>
<pin name="RESERVED0"/>
<pin name="RESERVED1"/>
<pin name="RESERVED2"/>
<pin name="VAA_PIX1"/>
<pin name="TEST"/>
<pin name="DOUT11"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AR0135CS2C00SUEA0" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AR0135CS2C00SUEA0"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AR0135CS2C00SUEA0">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND0" pad="P$22"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND1" pad="P$23"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND0" pad="P$20"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND1" pad="P$27"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND2" pad="P$28"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND3" pad="P$36"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND4" pad="P$44"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND5" pad="P$52"/>
<connect gate="G$1" pin="DGND6" pad="P$60"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT0" pad="P$56"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT1" pad="P$57"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT10" pad="P$42"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT11" pad="P$43"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT2" pad="P$58"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT3" pad="P$59"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT4" pad="P$48"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT5" pad="P$49"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT6" pad="P$50"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT7" pad="P$51"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT8" pad="P$40"/>
<connect gate="G$1" pin="DOUT9" pad="P$41"/>
<connect gate="G$1" pin="EXTCLK" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="FLASH" pad="P$35"/>
<connect gate="G$1" pin="FRAME_VALID" pad="P$33"/>
<connect gate="G$1" pin="LINE_VALID" pad="P$32"/>
<connect gate="G$1" pin="OE_N" pad="P$55"/>
<connect gate="G$1" pin="PIXCLK" pad="P$34"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED0" pad="P$38"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED1" pad="P$39"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED2" pad="P$47"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET_N" pad="P$63"/>
<connect gate="G$1" pin="SADDR" pad="P$24"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="P$25"/>
<connect gate="G$1" pin="SDATA" pad="P$26"/>
<connect gate="G$1" pin="SLVS0_N" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="SLVS0_P" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="SLVS1_N" pad="P$3"/>
<connect gate="G$1" pin="SLVS1_P" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="SLVS2_N" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="SLVS2_P" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="SLVS3_N" pad="P$18"/>
<connect gate="G$1" pin="SLVS3_P" pad="P$19"/>
<connect gate="G$1" pin="SLVSC_N" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="SLVSC_P" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="STANDBY" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="P$46"/>
<connect gate="G$1" pin="TRIGGER" pad="P$54"/>
<connect gate="G$1" pin="VAA0" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="VAA1" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="VAA_PIX0" pad="P$30"/>
<connect gate="G$1" pin="VAA_PIX1" pad="P$31"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD0" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD1" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD2" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD3" pad="P$21"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD4" pad="P$29"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO0" pad="P$37"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO1" pad="P$45"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO2" pad="P$53"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO3" pad="P$61"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO4" pad="P$62"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_PLL" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_SLVS" pad="P$17"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
