<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="44.45" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="35.56" y2="44.45" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="44.45" x2="0" y2="44.45" width="0" layer="20"/>
<text>P6</text>
<text>P4</text>
<text>P5</text>
<text>P3</text>
<text>P2</text>
<text>P1</text>
<text>SWD</text>
<text>SWC</text>
<text>BOOT</text>
<text>RST</text>
<text>P7</text>
<text>GND</text>
<text>3.3V</text>
<text>VIN</text>
<text>P8</text>
<text>P0</text>
<text>3.3V</text>
<text>P6</text>
<text>P5</text>
<text>P4</text>
<text>P3</text>
<text>P2</text>
<text>P1</text>
<text>P0</text>
<text>GND</text>
<text>VIN</text>
<text>P7</text>
<text>P8</text>
<text>RST</text>
<text>BOOT</text>
<text>SWD</text>
<text>SWC</text>
<text>https://openmv.io</text>
<text>OpenMV4-Plus Alt R2</text>
<text>06/01/2021</text>
<text>Max voltage: 5v</text>
<text>RST</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>3.3v</text>
<text>3.3v</text>
<text>SYN</text>
<text>SYN</text>
<text>P9</text>
<text>P9</text>
<text>SWO</text>
<text>SWO</text>
<wire x1="10.7315" y1="26.509978125" x2="10.7315" y2="24.65114375" width="0.127" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="sfe">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="LED-1206">
</package>
<package name="EIA3216">
</package>
<package name="1007">
<description>1007 (2518 metric) package</description>
</package>
<package name="SOD-323">
</package>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0402-RES">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="LED-TRICOLOR-SMD">
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 2.8 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in DIL Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="EXBV8V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0603x4&lt;/b&gt; 4 resistors in 3.20 mm x 1.60 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="openmv">
<packages>
<package name="OMV-LOGO">
</package>
<package name="WEEE">
</package>
<package name="ROHS">
</package>
<package name="OMV-LOGO-SMALL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="regulators">
<packages>
<package name="TSOT25">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MF_Connectors">
<packages>
<package name="MICROUSB-RIGHT">
<description>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; Package for Micro USB Type B connector. Based on FCI 10118193-0001LF.&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit-updated">
<packages>
<package name="JST-PH-2-THM-RA">
<description>&lt;b&gt;S2B-PH-K-S&lt;/b&gt; 
&lt;p&gt;
JST PH 2-pin thru-home side entry</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DF12">
<packages>
<package name="DF12-36-DS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="molex">
<packages>
<package name="1040310811">
</package>
</packages>
</library>
<library name="STANDOFFS">
<packages>
<package name="9774030151R">
</package>
</packages>
</library>
<library name="leptonCustom">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;SOT23-5&lt;/b&gt; Zetex&lt;p&gt;
Source: http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZXSC300.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="usblc6">
<packages>
<package name="SOT-23-6L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ISSI">
<packages>
<package name="BGA90">
</package>
</packages>
</library>
<library name="openMV-h7update">
<description>Imported from Altium Designer&amp;reg; library: openMV-h7update.IntLib</description>
<packages>
<package name="TFBGA240+25">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mux">
<packages>
<package name="CRYSTAL-2.5X2.0">
</package>
</packages>
</library>
<library name="W25Q256JVEIQ_TR">
<packages>
<package name="SON127P800X600X80-9N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H2" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="C8" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="2,8-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND2.8"/>
<element name="Q1" library="sfe" package="SOT23-3" value="BSS138">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="sfe" package="0402-RES" value="10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="sfe" package="0402-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="openmv" package="OMV-LOGO" value=""/>
<element name="U$1" library="openmv" package="WEEE" value=""/>
<element name="U$2" library="openmv" package="ROHS" value=""/>
<element name="U$4" library="openmv" package="OMV-LOGO-SMALL" value=""/>
<element name="LED2" library="sfe" package="LED-1206" value="VSMY12850">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="sfe" package="LED-1206" value="VSMY12850">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="sfe" package="0805" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="sfe" package="0805" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="sfe" package="1007" value="4.7uH/1.4A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="sfe" package="SOT23-3" value="AO3401">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="sfe" package="SOD-323" value="BAT60BE6327">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="sfe" package="0402-RES" value="453K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="regulators" package="TSOT25" value="PAM2305AABADJ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="MF_Connectors" package="MICROUSB-RIGHT" value="MF-CON-MICROUSB-RIGHT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X4" library="adafruit-updated" package="JST-PH-2-THM-RA" value="S2B-PH-K-S(LF)(SN)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="molex" package="1040310811" value="USD-1040310811">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="sfe" package="0402-RES" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="sfe" package="0402-RES" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M1" library="STANDOFFS" package="9774030151R" value="9774030243R"/>
<element name="M2" library="STANDOFFS" package="9774030151R" value="9774030243R"/>
<element name="C4" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="sfe" package="EIA3216" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="sfe" package="EIA3216" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="DF12" package="DF12-36-DS" value="DF12-36-DS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="sfe" package="0402-RES" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C29" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN2" library="resistor-dil" package="EXBV8V" value="10K">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="sfe" package="LED-TRICOLOR-SMD" value="LED-TRICOLORCN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="usblc6" package="SOT-23-6L" value="USBLC6-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="leptonCustom" package="SOT23-5" value="ME6211C33M5G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN3" library="resistor-dil" package="EXBV8V" value="220R">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="ISSI" package="BGA90" value="IS42S32800">
<attribute name="BGA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="sfe" package="0402-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C31" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="sfe" package="EIA3216" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C39" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C46" library="sfe" package="0402-CAP" value="12pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C47" library="sfe" package="0402-CAP" value="12pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y1" library="mux" package="CRYSTAL-2.5X2.0" value="12M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="sfe" package="0402-CAP" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="sfe" package="0402-CAP" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="sfe" package="0402-CAP" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="sfe" package="C0402" value="MPZ1608S181ATAH0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="openMV-h7update" package="TFBGA240+25" value="*">
<attribute name="COST" value="15.83"/>
<attribute name="DISTRIBUTOR" value="DIGIKEY"/>
<attribute name="DISTRIBUTOR_P/N" value="497-17724-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="STMicroelectronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_P/N" value="STM32H743XIH6"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN6" library="resistor-dil" package="EXBV8V" value="10K">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="W25Q256JVEIQ_TR" package="SON127P800X600X80-9N" value="W25Q256JVEIQ_TR">
<attribute name="AVAILABILITY" value="In Stock"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" FLASH - NOR Memory IC 256Mb (32M x 8) SPI - Quad I/O 133MHz 8-WSON (8x6) "/>
<attribute name="MF" value="Winbond"/>
<attribute name="MP" value="W25Q256JVEIQ TR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="WSON-8 Winbond"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="sfe" package="0402-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="sfe" package="0402-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="sfe" package="0402-RES" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="sfe" package="0402-RES" value="560R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="G$4"/>
<contactref element="X2" pad="G$3"/>
<contactref element="X2" pad="G$1"/>
<contactref element="X2" pad="G$2"/>
<contactref element="X2" pad="P$6"/>
<contactref element="X2" pad="CD$2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="C"/>
<contactref element="C7" pad="C"/>
<contactref element="X3" pad="19"/>
<contactref element="X3" pad="27"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="S2"/>
<contactref element="X1" pad="S5"/>
<contactref element="X1" pad="S1"/>
<contactref element="X1" pad="S6"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="S3"/>
<contactref element="X1" pad="S4"/>
<contactref element="U$5" pad="F1"/>
<contactref element="U$5" pad="L3"/>
<contactref element="U$5" pad="R3"/>
<contactref element="U$5" pad="A3"/>
<contactref element="U$5" pad="B8"/>
<contactref element="U$5" pad="L9"/>
<contactref element="U$5" pad="N1"/>
<contactref element="U$5" pad="P8"/>
<contactref element="U$5" pad="B3"/>
<contactref element="U$5" pad="D1"/>
<contactref element="U$5" pad="M1"/>
<contactref element="U$5" pad="C1"/>
<contactref element="U$5" pad="E9"/>
<contactref element="U$5" pad="P3"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="C"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C46" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="U17"/>
<contactref element="U2" pad="U1"/>
<contactref element="U2" pad="T12"/>
<contactref element="U2" pad="R8"/>
<contactref element="U2" pad="R4"/>
<contactref element="U2" pad="P1"/>
<contactref element="U2" pad="N16"/>
<contactref element="U2" pad="N1"/>
<contactref element="U2" pad="M15"/>
<contactref element="U2" pad="L15"/>
<contactref element="U2" pad="L11"/>
<contactref element="U2" pad="L10"/>
<contactref element="U2" pad="L9"/>
<contactref element="U2" pad="L8"/>
<contactref element="U2" pad="L7"/>
<contactref element="U2" pad="K15"/>
<contactref element="U2" pad="K11"/>
<contactref element="U2" pad="K10"/>
<contactref element="U2" pad="K9"/>
<contactref element="U2" pad="K8"/>
<contactref element="U2" pad="K7"/>
<contactref element="U2" pad="J17"/>
<contactref element="U2" pad="J16"/>
<contactref element="U2" pad="J11"/>
<contactref element="U2" pad="J10"/>
<contactref element="U2" pad="J9"/>
<contactref element="U2" pad="J8"/>
<contactref element="U2" pad="J7"/>
<contactref element="U2" pad="J3"/>
<contactref element="U2" pad="H11"/>
<contactref element="U2" pad="H10"/>
<contactref element="U2" pad="H9"/>
<contactref element="U2" pad="H8"/>
<contactref element="U2" pad="H7"/>
<contactref element="U2" pad="G16"/>
<contactref element="U2" pad="G11"/>
<contactref element="U2" pad="G10"/>
<contactref element="U2" pad="G9"/>
<contactref element="U2" pad="G8"/>
<contactref element="U2" pad="G7"/>
<contactref element="U2" pad="C16"/>
<contactref element="U2" pad="C13"/>
<contactref element="U2" pad="C10"/>
<contactref element="U2" pad="A17"/>
<contactref element="U2" pad="B6"/>
<contactref element="U2" pad="B2"/>
<contactref element="U2" pad="A1"/>
<contactref element="RN6" pad="4"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="RN6" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="K1"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="C15"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="B14"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="E8"/>
<contactref element="RN6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="P$4"/>
<contactref element="C6" pad="A"/>
<contactref element="C7" pad="A"/>
<contactref element="X3" pad="10"/>
<contactref element="X3" pad="20"/>
<contactref element="X3" pad="30"/>
<contactref element="X3" pad="36"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="V"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="F9"/>
<contactref element="U$5" pad="L7"/>
<contactref element="U$5" pad="A7"/>
<contactref element="U$5" pad="R7"/>
<contactref element="U$5" pad="M9"/>
<contactref element="U$5" pad="C9"/>
<contactref element="U$5" pad="E1"/>
<contactref element="U$5" pad="B2"/>
<contactref element="U$5" pad="P2"/>
<contactref element="U$5" pad="B7"/>
<contactref element="U$5" pad="L1"/>
<contactref element="U$5" pad="N9"/>
<contactref element="U$5" pad="D9"/>
<contactref element="U$5" pad="P7"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="A"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="U12"/>
<contactref element="U2" pad="P17"/>
<contactref element="U2" pad="N12"/>
<contactref element="U2" pad="N11"/>
<contactref element="U2" pad="N10"/>
<contactref element="U2" pad="N8"/>
<contactref element="U2" pad="N7"/>
<contactref element="U2" pad="M13"/>
<contactref element="U2" pad="M5"/>
<contactref element="U2" pad="L13"/>
<contactref element="U2" pad="L5"/>
<contactref element="U2" pad="K13"/>
<contactref element="U2" pad="K5"/>
<contactref element="U2" pad="J13"/>
<contactref element="U2" pad="H13"/>
<contactref element="U2" pad="H5"/>
<contactref element="U2" pad="G13"/>
<contactref element="U2" pad="G5"/>
<contactref element="U2" pad="F17"/>
<contactref element="U2" pad="F5"/>
<contactref element="U2" pad="E11"/>
<contactref element="U2" pad="E9"/>
<contactref element="U2" pad="E6"/>
<contactref element="U2" pad="C17"/>
<contactref element="U2" pad="B1"/>
<contactref element="U2" pad="A6"/>
<contactref element="RN6" pad="1"/>
<contactref element="RN6" pad="2"/>
<contactref element="RN6" pad="6"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="E7"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D0">
<contactref element="X3" pad="31"/>
<contactref element="U2" pad="F14"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D1">
<contactref element="X3" pad="29"/>
<contactref element="U2" pad="F13"/>
</signal>
<signal name="DCMI_PCLK">
<contactref element="X3" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="R3"/>
</signal>
<signal name="DCMI_HSYNC">
<contactref element="X3" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="U3"/>
</signal>
<signal name="DCMI_VSYNC">
<contactref element="X3" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="C5"/>
</signal>
<signal name="DCMI_CLK">
<contactref element="X3" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="E15"/>
</signal>
<signal name="DCMI_RST">
<contactref element="X3" pad="21"/>
<contactref element="U2" pad="D14"/>
</signal>
<signal name="DCMI_PWDN">
<contactref element="X3" pad="25"/>
<contactref element="U2" pad="C11"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D2">
<contactref element="X3" pad="35"/>
<contactref element="U2" pad="A9"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D3">
<contactref element="X3" pad="28"/>
<contactref element="U2" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D4">
<contactref element="X3" pad="26"/>
<contactref element="U2" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D5">
<contactref element="X3" pad="33"/>
<contactref element="U2" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D6">
<contactref element="X3" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="DCMI_D7">
<contactref element="X3" pad="22"/>
<contactref element="U2" pad="E5"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D0">
<contactref element="X2" pad="P$7"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="E13"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D1">
<contactref element="X2" pad="P$8"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="E14"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D2">
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="U2" pad="A13"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SDIO_CLK">
<contactref element="X2" pad="P$5"/>
<contactref element="U2" pad="C12"/>
</signal>
<signal name="SDIO_CMD">
<contactref element="X2" pad="P$3"/>
<contactref element="U2" pad="D12"/>
<contactref element="RN6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="LED_G">
<contactref element="RN3" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="LED_B">
<contactref element="RN3" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="M3"/>
</signal>
<signal name="LED_R">
<contactref element="RN3" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="L2"/>
</signal>
<signal name="TIM4_CH1">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="R16"/>
</signal>
<signal name="TIM4_CH2">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="R17"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D3">
<contactref element="X2" pad="P$2"/>
<contactref element="U2" pad="B13"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FS_DP">
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="E16"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED1" pad="R"/>
<contactref element="RN3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LED_IR">
<contactref element="RN3" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="C3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="FS_DM">
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="E17"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SCL">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="32"/>
<contactref element="U2" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SDA">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="34"/>
<contactref element="U2" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="SPI2_SCLK">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="U14"/>
</signal>
<signal name="I2C2_SCL">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="P11"/>
</signal>
<signal name="I2C2_SDA">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="P12"/>
</signal>
<signal name="RAW">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DAC">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="T3"/>
</signal>
<signal name="SPI2_NSS">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="T14"/>
</signal>
<signal name="SPI2_MISO">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="U15"/>
</signal>
<signal name="SPI2_MOSI">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="T15"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="RN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED1" pad="G"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DCMI_FSIN">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="SPI3_SCLK/TRACESWO">
<contactref element="X3" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="C6"/>
</signal>
<signal name="SPI3_MISO">
<contactref element="X3" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="SPI3_MOSI">
<contactref element="X3" pad="17"/>
<contactref element="U2" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="SPI3_SSEL">
<contactref element="X3" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="A14"/>
</signal>
<signal name="VDDA">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RSVD1">
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RSVD2">
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RSVD3">
<contactref element="X3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RSVD5">
<contactref element="X3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RSVD6">
<contactref element="X3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RSVD4">
<contactref element="X3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D0">
<contactref element="U$5" pad="R8"/>
<contactref element="U2" pad="P16"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D1">
<contactref element="U$5" pad="N7"/>
<contactref element="U2" pad="P15"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D2">
<contactref element="U$5" pad="R9"/>
<contactref element="U2" pad="D13"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D3">
<contactref element="U$5" pad="N8"/>
<contactref element="U2" pad="E12"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D4">
<contactref element="U$5" pad="P9"/>
<contactref element="U2" pad="U9"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D5">
<contactref element="U$5" pad="M8"/>
<contactref element="U2" pad="T9"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D6">
<contactref element="U$5" pad="M7"/>
<contactref element="U2" pad="P9"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D7">
<contactref element="U$5" pad="L8"/>
<contactref element="U2" pad="N9"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A0">
<contactref element="U$5" pad="G8"/>
<contactref element="U2" pad="G4"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A1">
<contactref element="U$5" pad="G9"/>
<contactref element="U2" pad="G3"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A2">
<contactref element="U$5" pad="F7"/>
<contactref element="U2" pad="G1"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A3">
<contactref element="U$5" pad="F3"/>
<contactref element="U2" pad="H4"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A4">
<contactref element="U$5" pad="G1"/>
<contactref element="U2" pad="J5"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A5">
<contactref element="U$5" pad="G2"/>
<contactref element="U2" pad="J4"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A6">
<contactref element="U$5" pad="G3"/>
<contactref element="U2" pad="R7"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A7">
<contactref element="U$5" pad="H1"/>
<contactref element="U2" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A8">
<contactref element="U$5" pad="H2"/>
<contactref element="U2" pad="P8"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A9">
<contactref element="U$5" pad="J3"/>
<contactref element="U2" pad="R9"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A10">
<contactref element="U$5" pad="G7"/>
<contactref element="U2" pad="T8"/>
</signal>
<signal name="DRAM_A11">
<contactref element="U$5" pad="H9"/>
<contactref element="U2" pad="U8"/>
</signal>
<signal name="DRAM_BA0">
<contactref element="U$5" pad="J7"/>
<contactref element="U2" pad="H14"/>
</signal>
<signal name="DRAM_BA1">
<contactref element="U$5" pad="H8"/>
<contactref element="U2" pad="G14"/>
</signal>
<signal name="DRAM_RAS">
<contactref element="U$5" pad="J9"/>
<contactref element="U2" pad="T7"/>
</signal>
<signal name="DRAM_CAS">
<contactref element="U$5" pad="K7"/>
<contactref element="U2" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="DRAM_WE">
<contactref element="U$5" pad="K8"/>
<contactref element="U2" pad="R5"/>
</signal>
<signal name="DRAM_CS">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="J8"/>
<contactref element="U2" pad="T4"/>
</signal>
<signal name="DRAM_CLK">
<contactref element="U$5" pad="J1"/>
<contactref element="U2" pad="F15"/>
</signal>
<signal name="DRAM_CLKE">
<contactref element="U$5" pad="J2"/>
<contactref element="U2" pad="U4"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D8">
<contactref element="U$5" pad="L2"/>
<contactref element="U2" pad="P10"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D9">
<contactref element="U$5" pad="M3"/>
<contactref element="U2" pad="R10"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D10">
<contactref element="U$5" pad="M2"/>
<contactref element="U2" pad="T10"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D11">
<contactref element="U$5" pad="P1"/>
<contactref element="U2" pad="U10"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D12">
<contactref element="U$5" pad="N2"/>
<contactref element="U2" pad="R11"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D13">
<contactref element="U$5" pad="R1"/>
<contactref element="U2" pad="U16"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D14">
<contactref element="U$5" pad="N3"/>
<contactref element="U2" pad="T17"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D15">
<contactref element="U$5" pad="R2"/>
<contactref element="U2" pad="T16"/>
</signal>
<signal name="SD_CD">
<contactref element="X2" pad="CD$1"/>
<contactref element="U2" pad="F16"/>
<contactref element="RN6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P9">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="H15"/>
</signal>
<signal name="DRAM_DQM0">
<contactref element="U$5" pad="K9"/>
<contactref element="U2" pad="C4"/>
</signal>
<signal name="DRAM_DQM1">
<contactref element="U$5" pad="K1"/>
<contactref element="U2" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="DRAM_DQM2">
<contactref element="U$5" pad="F8"/>
<contactref element="U2" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="DRAM_DQM3">
<contactref element="U$5" pad="F2"/>
<contactref element="U2" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D16">
<contactref element="U$5" pad="E8"/>
<contactref element="U2" pad="T13"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D17">
<contactref element="U$5" pad="D7"/>
<contactref element="U2" pad="R13"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D18">
<contactref element="U$5" pad="D8"/>
<contactref element="U2" pad="P13"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D19">
<contactref element="U$5" pad="B9"/>
<contactref element="U2" pad="P14"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D20">
<contactref element="U$5" pad="C8"/>
<contactref element="U2" pad="R14"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D21">
<contactref element="U$5" pad="A9"/>
<contactref element="U2" pad="D16"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D22">
<contactref element="U$5" pad="C7"/>
<contactref element="U2" pad="B17"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D23">
<contactref element="U$5" pad="A8"/>
<contactref element="U2" pad="B16"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D24">
<contactref element="U$5" pad="A2"/>
<contactref element="U2" pad="A16"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D25">
<contactref element="U$5" pad="C3"/>
<contactref element="U2" pad="A15"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D26">
<contactref element="U$5" pad="A1"/>
<contactref element="U2" pad="B15"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D27">
<contactref element="U$5" pad="C2"/>
<contactref element="U2" pad="C14"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D28">
<contactref element="U$5" pad="B1"/>
<contactref element="U2" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D29">
<contactref element="U$5" pad="D2"/>
<contactref element="U2" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D30">
<contactref element="U$5" pad="D3"/>
<contactref element="U2" pad="E2"/>
</signal>
<signal name="DRAM_D31">
<contactref element="U$5" pad="E2"/>
<contactref element="U2" pad="F3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U2" pad="D15"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="C46" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="J2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C47" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="J1"/>
</signal>
<signal name="VCAP3">
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="U11"/>
</signal>
<signal name="VCAP4">
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="D17"/>
</signal>
<signal name="VCAP1">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="A7"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="M1"/>
<contactref element="U2" pad="L1"/>
</signal>
<signal name="FLASH_IO0">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="K4"/>
</signal>
<signal name="FLASH_IO1">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="L4"/>
</signal>
<signal name="FLASH_IO2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="K3"/>
</signal>
<signal name="FLASH_IO3">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="K2"/>
</signal>
<signal name="FLASH_CLK">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="L3"/>
</signal>
<signal name="FLASH_!CS">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="G15"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
