<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/1195365/1088951/2.50/5/4/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;6-uA Quiescent Current, 1.8-A Switch Current Boost Converter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT95P280X145-5N">
<description>&lt;b&gt;DBV (R-PDSO-G5)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TPS613222ADBVR">
<pin name="SW" direction="io"/>
<pin name="GND" direction="io"/>
<pin name="NC_1" direction="io"/>
<pin name="VOUT" direction="io"/>
<pin name="NC_2" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TPS613222ADBVR" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;6-uA Quiescent Current, 1.8-A Switch Current Boost Converter&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.ti.com/lit/gpn/tps61322"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TPS613222ADBVR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT95P280X145-5N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="NC_2" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="595-TPS613222ADBVR"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/TPS613222ADBVR?qs=W0yvOO0ixfE4d69WXsn8NQ%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="TPS613222ADBVR"/>
<attribute name="Description" value="6-uA Quiescent Current, 1.8-A Switch Current Boost Converter"/>
<attribute name="Height" value="1.45mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
