<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/872343/1088951/2.50/8/3/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Microchip MCP2542FD-E/SN, CAN Transceiver 8Mbit/s 1-Channel CAN, ISO 11898-2, ISO 11898-5, ISO/DIS11898-2, 8-Pin SOIC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
<description>&lt;b&gt;MCP2542WFDT-E/SN&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MCP2542FD-E_SN">
<pin name="TXD" direction="io"/>
<pin name="VSS" direction="io"/>
<pin name="VDD" direction="io"/>
<pin name="RXD" direction="io"/>
<pin name="STBY" direction="io"/>
<pin name="CANH" direction="io"/>
<pin name="CANL" direction="io"/>
<pin name="VIO" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MCP2542FD-E_SN" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Microchip MCP2542FD-E/SN, CAN Transceiver 8Mbit/s 1-Channel CAN, ISO 11898-2, ISO 11898-5, ISO/DIS11898-2, 8-Pin SOIC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href=""&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCP2542FD-E_SN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC127P600X175-8N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="CANL" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="CANH" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="STBY" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="579-MCP2542FD-E/SN"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Microchip-Technology-Atmel/MCP2542FD-E-SN?qs=qdgZG5p0FZ5pNizBl1u80Q%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Microchip"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="MCP2542FD-E/SN"/>
<attribute name="Description" value="Microchip MCP2542FD-E/SN, CAN Transceiver 8Mbit/s 1-Channel CAN, ISO 11898-2, ISO 11898-5, ISO/DIS11898-2, 8-Pin SOIC"/>
<attribute name="Height" value="1.75mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
