<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/370542/1088951/2.50/4/4/Inductor/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Bourns Type 4532 Wire-wound SMD Inductor with a Ferrite Core, 11 uH -30  +50% Wire-Wound 300mA Idc&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SRF4532101Y">
<description>&lt;b&gt;SRF4532&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SRF4532-110Y">
<pin name="1" direction="io"/>
<pin name="2" direction="io"/>
<pin name="3" direction="io"/>
<pin name="4" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SRF4532-110Y" prefix="L">
<description>&lt;b&gt;Bourns Type 4532 Wire-wound SMD Inductor with a Ferrite Core, 11 uH -30  +50% Wire-Wound 300mA Idc&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SRF4532.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SRF4532-110Y"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SRF4532101Y">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="652-SRF4532-110Y"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Bourns/SRF4532-110Y?qs=u649AIwumF8o5t6hcAfmlw%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Bourns"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="SRF4532-110Y"/>
<attribute name="Description" value="Bourns Type 4532 Wire-wound SMD Inductor with a Ferrite Core, 11 uH -30  +50% Wire-Wound 300mA Idc"/>
<attribute name="Height" value="3mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
