<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="37.465" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="37.465" x2="0" y2="37.465" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="37.465" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>SWIO</text>
<text>TXD</text>
<text>RXD</text>
<text>RST</text>
<text>SWCK</text>
<text>BOOT</text>
<text>VCC</text>
<text>OpenMV</text>
<text>R1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mux">
<packages>
<package name="LQFP100">
<description>&lt;b&gt;Low Profile Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CRYSTAL-SMD-5X3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="sfe">
<packages>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0402-RES">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="LED-TRICOLOR-SMD">
</package>
<package name="SOD-323">
</package>
<package name="USB-MICROB">
<description>Micro USB Package</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="iofault">
<packages>
<package name="WFQFN-16">
</package>
<package name="OV9650">
</package>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="heka">
<packages>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U4" library="mux" package="LQFP100" value="STM32F407"/>
<element name="C16" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="C25" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="R6" library="sfe" package="0402-RES" value="4.7K"/>
<element name="C19" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="C20" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="C21" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="C22" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="C24" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="C26" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="Y1" library="mux" package="CRYSTAL-SMD-5X3" value="12Mhz"/>
<element name="C28" library="sfe" package="0402-CAP" value="22pF"/>
<element name="C29" library="sfe" package="0402-CAP" value="22pF"/>
<element name="R9" library="sfe" package="0402-RES" value="220R"/>
<element name="LED1" library="sfe" package="LED-TRICOLOR-SMD" value="LED-TRICOLOR"/>
<element name="R4" library="sfe" package="0402-RES" value="220R"/>
<element name="R5" library="sfe" package="0402-RES" value="220R"/>
<element name="R1" library="sfe" package="0402-RES" value="4.7K"/>
<element name="R2" library="sfe" package="0402-RES" value="4.7K"/>
<element name="C8" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="R7" library="sfe" package="0402-RES" value="10K"/>
<element name="C1" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="D2" library="sfe" package="SOD-323" value=""/>
<element name="X2" library="sfe" package="USB-MICROB" value="USB-MICROB"/>
<element name="U10" library="heka" package="0402-CAP" value="BEAD"/>
<element name="R17" library="sfe" package="0402-RES" value="33"/>
<element name="R18" library="sfe" package="0402-RES" value="33"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X04" value=""/>
<element name="U$9" library="iofault" package="WFQFN-16" value="ADP322"/>
<element name="C10" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF"/>
<element name="C11" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF"/>
<element name="C14" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF"/>
<element name="C15" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF"/>
<element name="C17" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF"/>
<element name="C18" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF"/>
<element name="D1" library="sfe" package="SOD-323" value=""/>
<element name="U1" library="iofault" package="OV9650" value="OV9650"/>
<element name="C4" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="C5" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="C2" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF"/>
<element name="LOGO2" library="iofault" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="10"/>
<contactref element="U4" pad="27"/>
<contactref element="U4" pad="74"/>
<contactref element="U4" pad="20"/>
<contactref element="U4" pad="99"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="37"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="GND"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="12"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P$15"/>
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FS_DM">
<contactref element="U4" pad="70"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DCMI0">
<contactref element="U4" pad="63"/>
<contactref element="U1" pad="P$19"/>
</signal>
<signal name="DCMI1">
<contactref element="U4" pad="64"/>
<contactref element="U1" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="DCMI2">
<contactref element="U4" pad="97"/>
<contactref element="U1" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="DCMI3">
<contactref element="U4" pad="98"/>
<contactref element="U1" pad="P$20"/>
</signal>
<signal name="DCMI4">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="DCMI5">
<contactref element="U4" pad="92"/>
<contactref element="U1" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="DCMI6">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="DCMI7">
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="HSYNC">
<contactref element="U4" pad="29"/>
<contactref element="U1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="VSYNC">
<contactref element="U4" pad="93"/>
<contactref element="U1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="U4" pad="14"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCAP2">
<contactref element="U4" pad="73"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCAP1">
<contactref element="U4" pad="49"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED1" pad="G"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED1" pad="R"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_G">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="87"/>
</signal>
<signal name="LED_B">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="86"/>
</signal>
<signal name="SPI2_IRQ">
<contactref element="U4" pad="23"/>
</signal>
<signal name="USART_TX">
<contactref element="U4" pad="55"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USART_RX">
<contactref element="U4" pad="56"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDIO_CK">
<contactref element="U4" pad="80"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="U4" pad="72"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="U4" pad="76"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D2">
<contactref element="U4" pad="78"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D3">
<contactref element="U4" pad="79"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D0">
<contactref element="U4" pad="65"/>
</signal>
<signal name="SDIO_D1">
<contactref element="U4" pad="66"/>
</signal>
<signal name="SDIO_CMD">
<contactref element="U4" pad="83"/>
</signal>
<signal name="FS_DP">
<contactref element="U4" pad="71"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_R">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="85"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SCL">
<contactref element="U4" pad="95"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SDA">
<contactref element="U4" pad="96"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="2.8V">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="6"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$4"/>
<contactref element="U1" pad="P$11"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="U4" pad="94"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U4" pad="45"/>
</signal>
<signal name="PCLK">
<contactref element="U4" pad="31"/>
<contactref element="U1" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="XCLK">
<contactref element="U4" pad="90"/>
<contactref element="U1" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="PWDN">
<contactref element="U1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="1.8V">
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U4" pad="100"/>
<contactref element="U4" pad="75"/>
<contactref element="U4" pad="50"/>
<contactref element="U4" pad="28"/>
<contactref element="U4" pad="19"/>
<contactref element="U4" pad="11"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="21"/>
<contactref element="U4" pad="22"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="5"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="U4" pad="68"/>
<contactref element="U10" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="X2" pad="D-"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="X2" pad="D+"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="X2" pad="VBUS"/>
<contactref element="U10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="3"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="10"/>
<contactref element="U$9" pad="15"/>
<contactref element="U$9" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U4" pad="77"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
