<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="35.56" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="26.67" x2="0" y2="26.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.67" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>DAC</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>SEL</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>SWD</text>
<text>SWC</text>
<text>BOOT</text>
<text>RST</text>
<text>PWM1</text>
<text>GND</text>
<text>3.3v</text>
<text>VCC</text>
<text>PWM2</text>
<text>MOSI</text>
<text>RESET</text>
<text>DFU</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sfe">
<packages>
<package name="0603-CAP">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="0603-RES">
</package>
<package name="USB-MICROB">
<description>Micro USB Package</description>
</package>
<package name="0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="openmv">
<packages>
<package name="OPENMV3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="stm32">
<packages>
<package name="LQFP48">
<description>&lt;b&gt;48-pin plastic LQFP (FPT-48P-M26)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.fma.fujitsu.com/pdf/e713717.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="bt_electromech">
<description>&lt;b&gt;Electromechanical devices&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Created by Michael Shimniok &lt;a href="http://www.bot-thoughts.com/"&gt;www.bot-thoughts.com&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="3X4X2TACT">
<description>&lt;b&gt;3mm x 4mm x 2mm Tactile Switch&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="NX5032">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U3" library="SparkFun" package="SOT23-5" value="3.3v">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="sfe" package="0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="sfe" package="0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="sfe" package="0603-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="openmv" package="OPENMV3" value="OPENMV3">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="sfe" package="0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="bt_electromech" package="3X4X2TACT" value="SPST_3X4X2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="adafruit" package="NX5032" value="8MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="sfe" package="0603-CAP" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="sfe" package="0603-CAP" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="sfe" package="0603-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="sfe" package="0603-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="sfe" package="0603-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="sfe" package="0603-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="sfe" package="0603-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="stm32" package="LQFP48" value="STM32F103C8T6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="sfe" package="0603-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="sfe" package="USB-MICROB" value="USB-MICROB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="sfe" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="sfe" package="0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="sfe" package="0603-RES" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="sfe" package="0603-RES" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="sfe" package="0603-RES" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="sfe" package="0603-RES" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="sfe" package="0603-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="sfe" package="0603-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="sfe" package="0603-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="28"/>
<contactref element="U$2" pad="28"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="GND"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$69">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="S1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="FS_DP">
<contactref element="X2" pad="D+"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="FS_DM">
<contactref element="X2" pad="D-"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X2" pad="VBUS"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDDA">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BOOT1">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="21"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="22"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="24"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="T_SWC">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="T_SWD">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="T_NRST">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="T_SWD_IN">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
