<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="26.67" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="0" x2="26.67" y2="34.29" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="34.29" x2="0" y2="34.29" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="34.29" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>RXD</text>
<text>SDI</text>
<text>SCK</text>
<text>TXD</text>
<text>VCC</text>
<text>OpenMV</text>
<text>R5</text>
<text>RESET</text>
<text>BOT</text>
<text>RST</text>
<text>SWD</text>
<text>SWC</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>Debug</text>
<text>SDO</text>
<text>SEL</text>
<text>VBAT</text>
<text>CUT SB BEFORE</text>
<text>!</text>
<text>GND</text>
<text>CONNECTING VBAT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mux">
<packages>
<package name="LQFP100">
<description>&lt;b&gt;Low Profile Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="USD-47571">
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MSOP8">
<description>&lt;b&gt;Micro Small Outline Package&lt;/b&gt; Grid .65mm&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="KMR442G">
</package>
<package name="LFCSP8">
<description>&lt;b&gt;8-Lead Lead Frame Chip Scale Package&lt;/b&gt; LFCSP_VD 3 mm × 3 mm Body, Very Thin, Dual Lead&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8597_8599.pdf</description>
</package>
<package name="CRYSTAL-2.5X2.0">
</package>
<package name="1X2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="sfe">
<packages>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SOD-323">
</package>
<package name="USB-MICROB">
<description>Micro USB Package</description>
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="LED-TRICOLOR-SMD">
</package>
<package name="SJ_2S-TRACE">
<description>Solder jumper, small, shorted with trace. No paste layer. Trace is cuttable.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="iofault">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX150_NOTEXT">
</package>
<package name="OV9650">
</package>
</packages>
</library>
<library name="heka">
<packages>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in DIL Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAT16">
<description>&lt;b&gt;BOURNS&lt;/b&gt; Chip Resistor Array&lt;p&gt;
Source: RS Component / BUORNS</description>
</package>
<package name="EXBV4V">
<description>&lt;b&gt;Chip Resistor Array 0603x2&lt;/b&gt; 2 resistors in 1.60 mm x 1.60 mm size&lt;p&gt;
Source: PANASONIC .. aoc0000ce1.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U4" library="mux" package="LQFP100" value="STM32F407LQFP100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="sfe" package="0402-CAP" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="sfe" package="0402-CAP" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="sfe" package="SOD-323" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="sfe" package="USB-MICROB" value="USB-MICROB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="heka" package="0402-CAP" value="BEAD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="iofault" package="OSHW_FILLX150_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0150-NT"/>
<element name="C16" library="sfe" package="0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="sfe" package="SOD-323" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="iofault" package="OV9650" value="OV9650">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="sfe" package="0402-CAP" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="mux" package="USD-47571" value="USD-47571">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="sfe" package="0805" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-dil" package="CAT16" value="10K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RN3" library="resistor-dil" package="CAT16" value="10K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RN4" library="resistor-dil" package="CAT16" value="330R">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP2" library="mux" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="sfe" package="0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U6" library="heka" package="0402-CAP" value="BEAD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="sfe" package="0402-CAP" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="mux" package="MSOP8" value="24FC128">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN5" library="resistor-dil" package="CAT16" value="10K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="sfe" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="sfe" package="SOD-323" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="sfe" package="0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="sfe" package="LED-TRICOLOR-SMD" value="LED-TRICOLOR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="mux" package="KMR442G" value="SWITCHKMR442G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RN6" library="resistor-dil" package="EXBV4V" value="27R">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$4" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$5" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$7" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$9" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$10" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="RN2" library="resistor-dil" package="CAT16" value="10K">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U11" library="mux" package="LFCSP8" value="ADP222">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y1" library="mux" package="CRYSTAL-2.5X2.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="sfe" package="0402-CAP" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="sfe" package="0402-CAP" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="sfe" package="0402-CAP" value="1uF"/>
<element name="SJ1" library="sfe" package="SJ_2S-TRACE" value="SOLDERJUMPERTRACE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="mux" package="1X2" value="PINHD-1X2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="10"/>
<contactref element="U4" pad="27"/>
<contactref element="U4" pad="74"/>
<contactref element="U4" pad="20"/>
<contactref element="U4" pad="99"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="37"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P$15"/>
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="G$3"/>
<contactref element="U2" pad="G$2"/>
<contactref element="U2" pad="G$1"/>
<contactref element="U2" pad="G$4"/>
<contactref element="U2" pad="P$6"/>
<contactref element="U2" pad="G$3"/>
<contactref element="U2" pad="G$2"/>
<contactref element="U2" pad="G$1"/>
<contactref element="RN3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="P$3"/>
<contactref element="U11" pad="EXP"/>
<contactref element="U11" pad="3"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FS_DM">
<contactref element="U4" pad="70"/>
<contactref element="RN6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DCMI0">
<contactref element="U4" pad="63"/>
<contactref element="U1" pad="P$19"/>
</signal>
<signal name="DCMI1">
<contactref element="U4" pad="64"/>
<contactref element="U1" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="DCMI2">
<contactref element="U4" pad="97"/>
<contactref element="U1" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="DCMI3">
<contactref element="U4" pad="98"/>
<contactref element="U1" pad="P$20"/>
</signal>
<signal name="DCMI4">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="DCMI5">
<contactref element="U4" pad="92"/>
<contactref element="U1" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="DCMI6">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="DCMI7">
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="HSYNC">
<contactref element="U4" pad="29"/>
<contactref element="U1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="VSYNC">
<contactref element="U4" pad="93"/>
<contactref element="U1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="U4" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="P$1"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCAP2">
<contactref element="U4" pad="73"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCAP1">
<contactref element="U4" pad="49"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_G">
<contactref element="RN4" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="87"/>
</signal>
<signal name="LED_B">
<contactref element="RN4" pad="7"/>
<contactref element="U4" pad="86"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="U4" pad="72"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="U4" pad="76"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="FS_DP">
<contactref element="U4" pad="71"/>
<contactref element="RN6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_R">
<contactref element="RN4" pad="8"/>
<contactref element="U4" pad="85"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SCL">
<contactref element="U4" pad="95"/>
<contactref element="U1" pad="P$5"/>
<contactref element="RN3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="I2C1_SDA">
<contactref element="U4" pad="96"/>
<contactref element="U1" pad="P$3"/>
<contactref element="RN3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="2.8V">
<contactref element="U1" pad="P$11"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="5"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="U4" pad="94"/>
<contactref element="RN3" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PCLK">
<contactref element="U4" pad="31"/>
<contactref element="U1" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="XCLK">
<contactref element="U1" pad="P$13"/>
<contactref element="U4" pad="40"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="P$6"/>
<contactref element="U4" pad="69"/>
</signal>
<signal name="PWDN">
<contactref element="U1" pad="P$8"/>
<contactref element="U4" pad="91"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U4" pad="100"/>
<contactref element="U4" pad="75"/>
<contactref element="U4" pad="50"/>
<contactref element="U4" pad="28"/>
<contactref element="U4" pad="19"/>
<contactref element="U4" pad="11"/>
<contactref element="U4" pad="21"/>
<contactref element="U4" pad="22"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="RN3" pad="4"/>
<contactref element="RN3" pad="3"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="P$4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="8"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="RN5" pad="8"/>
<contactref element="RN5" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="RN5" pad="6"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
<contactref element="U11" pad="7"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="8"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="U4" pad="68"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RAW">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="6"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="1"/>
<contactref element="U11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD_CD">
<contactref element="U4" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="G$5"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SD_MISO">
<contactref element="U2" pad="P$7"/>
<contactref element="U4" pad="17"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SD_SCLK">
<contactref element="U2" pad="P$5"/>
<contactref element="U4" pad="52"/>
</signal>
<signal name="SD_MOSI">
<contactref element="U2" pad="P$3"/>
<contactref element="U4" pad="18"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SD_SSEL">
<contactref element="U2" pad="P$2"/>
<contactref element="U4" pad="16"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SPI3_SCLK">
<contactref element="U4" pad="78"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SPI3_MISO">
<contactref element="U4" pad="79"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SPI3_MOSI">
<contactref element="U4" pad="80"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI3_SSEL">
<contactref element="U4" pad="77"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U2" pad="P$8"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U2" pad="P$1"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U4" pad="13"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U4" pad="12"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RN4" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="R"/>
</signal>
<signal name="I2C2_SCL">
<contactref element="U4" pad="47"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="I2C2_SDA">
<contactref element="U4" pad="48"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="P$4"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EEP_SCL">
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="67"/>
<contactref element="RN5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EEP_SDA">
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="66"/>
<contactref element="RN5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EEP_WP">
<contactref element="U4" pad="65"/>
<contactref element="U7" pad="7"/>
<contactref element="RN5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1" pad="G"/>
<contactref element="RN4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="RN4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="RN6" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="RN6" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
