<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/1425121/1088951/2.50/8/2/MOSFET (N-Channel)/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;MOSFET 60V P-CH TRENCHMOS SOT1220&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BUK6D12060PX">
<description>&lt;b&gt;BUK6D120-60PX-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BUK6D120-60PX">
<pin name="D_1" direction="io"/>
<pin name="D_2" direction="io"/>
<pin name="G" direction="io"/>
<pin name="S_1" direction="io"/>
<pin name="D_3" direction="io"/>
<pin name="D_4" direction="io"/>
<pin name="D_5" direction="io"/>
<pin name="S_2" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BUK6D120-60PX" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;MOSFET 60V P-CH TRENCHMOS SOT1220&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://componentsearchengine.com/Datasheets/2/BUK6D120-60PX.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUK6D120-60PX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BUK6D12060PX">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D_1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="D_2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="S_1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="D_3" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="D_4" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="D_5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="S_2" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="771-BUK6D120-60PX"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Nexperia/BUK6D120-60PX?qs=F5EMLAvA7IBtoNC2L3hOcQ%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Nexperia"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="BUK6D120-60PX"/>
<attribute name="Description" value="MOSFET 60V P-CH TRENCHMOS SOT1220"/>
<attribute name="Height" value="0.65mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
