<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/11508731/1088951/2.50/9/3/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Conv DC-DC 3.8V to 40V Synchronous Step Down Single-Out 0.8V to 39V 5A 8-Pin SO EP T/R&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC127P600X163-9N">
<description>&lt;b&gt;SO-8EP&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AP64501SP-13">
<pin name="BST" direction="io"/>
<pin name="VIN" direction="io"/>
<pin name="EN" direction="io"/>
<pin name="SS" direction="io"/>
<pin name="EP" direction="io"/>
<pin name="SW" direction="io"/>
<pin name="GND" direction="io"/>
<pin name="COMP" direction="io"/>
<pin name="FB" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AP64501SP-13" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Conv DC-DC 3.8V to 40V Synchronous Step Down Single-Out 0.8V to 39V 5A 8-Pin SO EP T/R&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.arrow.com/en/products/ap64501sp-13/diodes-incorporated"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AP64501SP-13"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOIC127P600X163-9N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="BST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="FB" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="COMP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SW" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="EP" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="621-AP64501SP-13"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Diodes-Incorporated/AP64501SP-13?qs=P1JMDcb91o7FS0GU%252BW7TIQ%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Diodes Inc."/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="AP64501SP-13"/>
<attribute name="Description" value="Conv DC-DC 3.8V to 40V Synchronous Step Down Single-Out 0.8V to 39V 5A 8-Pin SO EP T/R"/>
<attribute name="Height" value="1.63mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
