<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/248506/1088951/2.49/2/2/Antenna/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;ABRACON - AMCA31-2R450G-S1F-T3 - ANTENNA, CHIP, 2.45GHZ, 50 OHM, 1206&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ANTC3216X140N">
<description>&lt;b&gt;ACMA31&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AMCA31-2R450G-S1F-T3">
<pin name="FEED" direction="in"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AMCA31-2R450G-S1F-T3" prefix="ANT">
<description>&lt;b&gt;ABRACON - AMCA31-2R450G-S1F-T3 - ANTENNA, CHIP, 2.45GHZ, 50 OHM, 1206&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://abracon.com/chip-antenna/AMCA31-2R450G-S1F-T.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AMCA31-2R450G-S1F-T3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ANTC3216X140N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="FEED" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="815-CA312R450GS1FT3"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/ABRACON/AMCA31-2R450G-S1F-T3?qs=AAveGqk956GLuOddQEK40Q%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="ABRACON"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="AMCA31-2R450G-S1F-T3"/>
<attribute name="Description" value="ABRACON - AMCA31-2R450G-S1F-T3 - ANTENNA, CHIP, 2.45GHZ, 50 OHM, 1206"/>
<attribute name="Height" value="1.4mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
