<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;NOR Flash 128M 2.3-3.6V 166Mhz Serial NOR Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SON127P500X595X80-9N">
<description>&lt;b&gt;6 8 CONTACT ULTRA-THIN SMALL OUTLINE NO-LEAD (WSON) PACKAGE 6X5MM (K)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="IS25LP128F-JKLE-TR">
<pin name="CE#"/>
<pin name="SO_(IO1)"/>
<pin name="WP#_(IO2)"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="EP"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="HOLD#_(IO3)"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SI_(IO0)"/>
</symbol>
<symbol name="IS25LP064D-JKLE-TR">
<pin name="CE#"/>
<pin name="SO_(IO1)"/>
<pin name="WP#_(IO2)"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="EP"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="HOLD#_(IO3)"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SI_(IO0)"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="IS25LP128F-JKLE-TR" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;NOR Flash 128M 2.3-3.6V 166Mhz Serial NOR Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.issi.com/WW/pdf/25LP-WP128F.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IS25LP128F-JKLE-TR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SON127P500X595X80-9N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE#" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="EP" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD#_(IO3)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SI_(IO0)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO_(IO1)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="WP#_(IO2)" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="NOR Flash 128M 2.3-3.6V 166Mhz Serial NOR Flash"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.8mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Integrated Silicon Solution Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="IS25LP128F-JKLE-TR"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="870-IS25LP128FJKLETR"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/ISSI/IS25LP128F-JKLE-TR?qs=F5EMLAvA7IC8MN2X519UUw%3D%3D"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="IS25LP064D-JKLE-TR" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;NOR Flash 64M 2.3-3.6V 166Mhz Serial NOR Flash&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.issi.com/WW/pdf/25LP-WP064D.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IS25LP064D-JKLE-TR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SON127P500X595X80-9N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CE#" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="EP" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="HOLD#_(IO3)" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SI_(IO0)" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SO_(IO1)" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="WP#_(IO2)" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DESCRIPTION" value="NOR Flash 64M 2.3-3.6V 166Mhz Serial NOR Flash"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.8mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Integrated Silicon Solution Inc."/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="IS25LP064D-JKLE-TR"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="870-5LP064D-JKLE-TR"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/ProductDetail/ISSI/IS25LP064D-JKLE-TR?qs=xZ%2FP%252Ba9zWqa2pmLA1ByOew%3D%3D"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
