<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/440377/1088951/2.50/5/3/Undefined or Miscellaneous/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;DiodesZetex 74LVC1G17SE-7, Buffer, Push-Pull, Non-Inverting, 1.65  5.5 V, 5-Pin SOT-353&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT65P210X110-5N">
<description>&lt;b&gt;SOT353-&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="74LVC1G17SE-7">
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="A" direction="io"/>
<pin name="GND" direction="io"/>
<pin name="Y" direction="io"/>
<pin name="VCC" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="74LVC1G17SE-7" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;DiodesZetex 74LVC1G17SE-7, Buffer, Push-Pull, Non-Inverting, 1.65  5.5 V, 5-Pin SOT-353&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://componentsearchengine.com/Datasheets/2/74LVC1G17SE-7.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="74LVC1G17SE-7"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT65P210X110-5N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="Y" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="621-74LVC1G17SE-7"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Diodes-Incorporated/74LVC1G17SE-7?qs=FRHfhEBFk1dzIcstjqNcyA%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Diodes Inc."/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="74LVC1G17SE-7"/>
<attribute name="Description" value="DiodesZetex 74LVC1G17SE-7, Buffer, Push-Pull, Non-Inverting, 1.65  5.5 V, 5-Pin SOT-353"/>
<attribute name="Height" value="1.1mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
