<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/1846308/1088951/2.50/5/3/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;1-Channel industry standard low voltage operational amplifier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT65P210X110-5N">
<description>&lt;b&gt;DCK (R-PDSO-G5)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LM321LVIDCKR">
<pin name="IN+" direction="in"/>
<pin name="V-" direction="in"/>
<pin name="IN-" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LM321LVIDCKR" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;1-Channel industry standard low voltage operational amplifier&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.ti.com/lit/gpn/LM321LV"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LM321LVIDCKR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOT65P210X110-5N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="595-LM321LVIDCKR"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/LM321LVIDCKR?qs=qSfuJ%252Bfl%2Fd6RcyTOjkRx5Q%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="LM321LVIDCKR"/>
<attribute name="Description" value="1-Channel industry standard low voltage operational amplifier"/>
<attribute name="Height" value="1.1mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
