<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/347644/1088951/2.50/5/4/Relay or Contactor/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;TE CONNECTIVITY - IMC03TS - RELAY, SIGNAL, SPDT, 30VDC, 2A&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="IMC03TS">
<description>&lt;b&gt;IMC03TS&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="IMC03TS">
<pin name="+" direction="io"/>
<pin name="COM" direction="io"/>
<pin name="NO" direction="io"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="-" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="IMC03TS" prefix="K">
<description>&lt;b&gt;TE CONNECTIVITY - IMC03TS - RELAY, SIGNAL, SPDT, 30VDC, 2A&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://componentsearchengine.com/Datasheets/1/IMC03TS.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="IMC03TS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="IMC03TS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="COM" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NO" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="655-IMC03TS"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/TE-Connectivity/IMC03TS?qs=cjQ5B1jJSzR1ZiTl5Tzf3w%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="IMC03TS"/>
<attribute name="Description" value="TE CONNECTIVITY - IMC03TS - RELAY, SIGNAL, SPDT, 30VDC, 2A"/>
<attribute name="Height" value="5mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
