<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/631958/1088951/2.49/25/3/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Ethernet ICs 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFN50P400X400X90-25N">
<description>&lt;b&gt;KSZ8081RNAIA-TR-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="KSZ8081RNDCA-TR">
<pin name="VDD_1.2" direction="io"/>
<pin name="VDDA_3.3" direction="io"/>
<pin name="RXM" direction="io"/>
<pin name="RXP" direction="io"/>
<pin name="TXM" direction="io"/>
<pin name="TXP" direction="io"/>
<pin name="XO" direction="io"/>
<pin name="XI" direction="io"/>
<pin name="REXT" direction="io"/>
<pin name="MDIO" direction="io"/>
<pin name="MDC" direction="io"/>
<pin name="RXD1" direction="io"/>
<pin name="INTRP" direction="io"/>
<pin name="RXER" direction="io"/>
<pin name="REF_CLK" direction="io"/>
<pin name="CRS_DV/_PHYAD[1:0]" direction="io"/>
<pin name="VDDIO" direction="io"/>
<pin name="RXD0" direction="io"/>
<pin name="GND_2" direction="io"/>
<pin name="RST#" direction="io"/>
<pin name="LED0_/_ANEN_SPEED" direction="io"/>
<pin name="GND_1" direction="io"/>
<pin name="TXD1" direction="io"/>
<pin name="TXD0" direction="io"/>
<pin name="TXEN" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="KSZ8081RNDCA-TR" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Ethernet ICs 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/dk/DKDS-15/281122.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KSZ8081RNDCA-TR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN50P400X400X90-25N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VDD_1.2" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDA_3.3" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXM" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="RXP" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="TXM" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXP" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="XO" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="XI" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="REXT" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="MDIO" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="MDC" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDDIO" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CRS_DV/_PHYAD[1:0]" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="REF_CLK" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RXER" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="INTRP" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TXEN" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD0" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD1" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="LED0_/_ANEN_SPEED" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="RST#" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="25"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="998-KSZ8081RNDCATR"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Microchip-Technology-Atmel/KSZ8081RNDCA-TR?qs=U6T8BxXiZAXLXXdn%2FieQKw%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Microchip"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="KSZ8081RNDCA-TR"/>
<attribute name="Description" value="Ethernet ICs 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver"/>
<attribute name="Height" value="0.9mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
