<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/4621152/1088951/2.49/6/4/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Accelerometers Monolithic and Wafer Level Packaged Three-Axis Accelerometer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MXC4005XC">
<description>&lt;b&gt;MXC4005XC-2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MXC4005XC">
<pin name="SCL" direction="io"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="GND" direction="io"/>
<pin name="INT" direction="io"/>
<pin name="SDA" direction="io"/>
<pin name="VDD" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MXC4005XC" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Accelerometers Monolithic and Wafer Level Packaged Three-Axis Accelerometer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets_SAMA/aa0fcdfc55209a6ab2215b00180fe2f1.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MXC4005XC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MXC4005XC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="INT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="438-MXC4005XC"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/MEMSIC/MXC4005XC?qs=RcG8xmE7yp3iyYgWLmAtUw%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="MEMSIC"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="MXC4005XC"/>
<attribute name="Description" value="Accelerometers Monolithic and Wafer Level Packaged Three-Axis Accelerometer"/>
<attribute name="Height" value="0.885mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
