<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/627984/1088951/2.50/2/3/LED/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;IR Emitter,High Power,CHIPLED,850nm,140d Osram Opto SFH 4053 CHIPLED IR LED, 860nm, 0402 SMD package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LEDC1005X55N">
<description>&lt;b&gt;SFH 4053-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SFH_4053">
<pin name="K" direction="io"/>
<pin name="A" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SFH_4053" prefix="LED">
<description>&lt;b&gt;IR Emitter,High Power,CHIPLED,850nm,140d Osram Opto SFH 4053 CHIPLED IR LED, 860nm, 0402 SMD package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/DKDS41/DSANUWW0036892.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SFH_4053"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LEDC1005X55N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="720-SFH4053"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/SFH-4053?qs=WFZtTl33IYKBVpRycaqUAw%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="OSRAM"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="SFH 4053"/>
<attribute name="Description" value="IR Emitter,High Power,CHIPLED,850nm,140d Osram Opto SFH 4053 CHIPLED IR LED, 860nm, 0402 SMD package"/>
<attribute name="Height" value="0.55mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
