<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/15933204/1088951/2.50/5/4/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA SMV&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TCR2LF33LMCT">
<description>&lt;b&gt;TCR2LF33,LM(CT-2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TCR2LF33,LM_CT">
<pin name="VIN" direction="io"/>
<pin name="GND" direction="io"/>
<pin name="CONTROL" direction="io"/>
<pin name="NC" direction="nc"/>
<pin name="VOUT" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TCR2LF33,LM_CT" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA SMV&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://www.mouser.es/datasheet/2/408/TCR2LF10_datasheet_en_20141106-760799.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TCR2LF33,LM_CT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TCR2LF33LMCT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CONTROL" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="NC" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="757-TCR2LF33LMCT"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Toshiba/TCR2LF33LMCT?qs=lX6dEUlT%252BgfjY8NAoxAO5A%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Toshiba"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="TCR2LF33,LM(CT"/>
<attribute name="Description" value="Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 200mA SMV"/>
<attribute name="Height" value="1.4mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
