<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/650519/1088951/2.50/3/3/MOSFET (P-Channel)/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;MOSFET Small-signal MOSFET ID: -2A, VDSS: -60V&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOTFL95P240X88-3N">
<description>&lt;b&gt;SOT-23F&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SSM3J356R,LF">
<pin name="G" direction="io"/>
<pin name="D" direction="io"/>
<pin name="S" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SSM3J356R,LF" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;MOSFET Small-signal MOSFET ID: -2A, VDSS: -60V&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=30685&amp;prodName=SSM3J356R"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SSM3J356R,LF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOTFL95P240X88-3N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="757-SSM3J356RLF"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Toshiba/SSM3J356RLF?qs=lhkzy8lC%252BSsL%2F1yLGjMnQA%3D%3D"/>
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Toshiba"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="SSM3J356R,LF"/>
<attribute name="Description" value="MOSFET Small-signal MOSFET ID: -2A, VDSS: -60V"/>
<attribute name="Height" value="0.88mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
