<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="OPENMV2">
</package>
<package name="OPENMV2-TOP">
</package>
<package name="OPENMV2-2MNT">
</package>
<package name="OPENMV1">
</package>
<package name="OPENMV3">
</package>
<package name="OPENMV-LOGO">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="OPENMV1">
<pin name="VCC" direction="sup"/>
<pin name="GND" direction="sup"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SSEL"/>
<pin name="SCL/TX"/>
<pin name="SDA/RX"/>
<pin name="MNT0" direction="sup"/>
<pin name="MNT1" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="OPENMV2">
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SSEL"/>
<pin name="TXD2"/>
<pin name="RXD2"/>
<pin name="3.3V" direction="sup"/>
<pin name="GND@2" direction="pwr"/>
<pin name="PWM1"/>
<pin name="PWM2"/>
<pin name="TXD1"/>
<pin name="RXD1"/>
<pin name="ADC1"/>
<pin name="ADC2"/>
<pin name="SWC"/>
<pin name="SWD"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="BOOT"/>
<pin name="MT@1" direction="sup"/>
<pin name="MT@2" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="OPENMV3">
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="MISO"/>
<pin name="MOSI"/>
<pin name="SCLK"/>
<pin name="SSEL"/>
<pin name="3.3V" direction="sup"/>
<pin name="PWM1"/>
<pin name="PWM2"/>
<pin name="TXD/SCL"/>
<pin name="RXD/SDA"/>
<pin name="ADC/DAC"/>
<pin name="SWC"/>
<pin name="SWD"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="BOOT"/>
</symbol>
<symbol name="OPENMV-LOGO">
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="OPENMV1">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPENMV1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="OPENMV1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MNT0" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="MNT1" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL/TX" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA/RX" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SSEL" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPENMV2">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPENMV2"/>
</gates>
<devices>
<device name="FULL" package="OPENMV2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BOOT" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MT@1" pad="B2,2"/>
<connect gate="G$1" pin="MT@2" pad="B1,1"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SSEL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SWC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SWD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="HALF" package="OPENMV2-TOP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BOOT" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MT@1" pad="B1,2"/>
<connect gate="G$1" pin="MT@2" pad="B1,1"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SSEL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SWC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SWD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="2MNT" package="OPENMV2-2MNT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="BOOT" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="MT@1" pad="B1,1"/>
<connect gate="G$1" pin="MT@2" pad="B1,2"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM1" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="SSEL" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="SWC" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SWD" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD1" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPENMV3">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPENMV3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="OPENMV3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="3.3V" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC/DAC" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="BOOT" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM2" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD/SDA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SCLK" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SSEL" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SWC" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SWD" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD/SCL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="27"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="OPENMV-LOGO">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="OPENMV-LOGO"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="OPENMV-LOGO">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
